Приложение № 24

к приказу Федеральной службы по   
труду и занятости  
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)  
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по обслуживанию электроустановок[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работодатель имеет:  протоколы и запись в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках (в организациях электроэнергетики), о прохождении работниками обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, а электротехническим персоналом также приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок | Пункты 2.1., 2.3., 2.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н (зарегистрирован Минюстом России 12.12.2013, регистрационный № 30593), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 19.02.2016 № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13.04.2016, регистрационный № 41781) (далее – Правила № 328н) |  |  |  |
|  | протоколы и запись в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках (в организациях приобретающих электрическую энергию для собственных бытовых и производственных нужд) о прохождении работниками обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, а электротехническим персоналом также приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок |  |  |  |
| 2 | Работники имеют удостоверения о прохождение проверки знаний, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, работников, относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, специалистов по охране труда, контролирующих электроустановки, с получением соответствующей группы по электробезопасности | Пункты 2.4., 2.5. Правил № 328н |  |  |  |
| 3 | При работе по распоряжению или наряду работодатель проводит целевой инструктаж с его регистрацией в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, а также записью о допуске к работе в оперативном журнале | Пункт 10.7., абзац второй пункта 10.10., абзац третий пункта 10.11 Правил № 328н |  |  |  |
| 4 | Командированный персонал по прибытии на место командировки прошел вводный инструктаж по безопасности труда | Абзац первый пункта 46.4 Правил № 328н |  |  |  |
| и первичный инструктаж по безопасности труда |  |  |  |
| 5 | Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта прошли обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры (обследования) | Пункт 2.2. Правил № 328н |  |  |  |
| и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) |  |  |  |
| 6 | У работодателя имеется локальный нормативный акт о назначении лиц, ответственных за стажировку, дублирование; | Пункт 2.7. Правил № 328н |  |  |  |
| допуске к самостоятельной работе |  |  |  |
| 7 | У работодателя имеется локальный нормативный акт о виде оперативного обслуживания электроустановок, | Абзац третий пункта 3.2. Правил № 328н |  |  |  |
| числе работников из числа оперативного персонала в смене |  |  |  |
| 8 | У работодателя имеется локальный нормативный акт о праве единоличного осмотра электроустановки, | Пункт 3.4., абзац первый пункта 3.13 Правил № 328н |  |  |  |
| порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок |  |  |  |
| 9 | У работодателя назначены работники, ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках:  выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; | Пункты 5.2., 5.12 Правил № 328н |  |  |  |
| выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск; |  |  |  |
| ответственный руководитель работ; |  |  |  |
| допускающий; |  |  |  |
| производитель работ; |  |  |  |
| наблюдающий; |  |  |  |
| члены бригады; |  |  |  |
| права единоличного осмотра; |  |  |  |
| 10 | Ответственным руководителем работ в электроустановках напряжением выше 1000 В назначен работник из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов) и имеет группу V | Абзац второй пункта 5.7. Правил № 328н |  |  |  |
| 11 | Ответственным руководителем работ в электроустановках напряжением до 1000 В назначен работник из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов) и имеет группу IV | Абзац второй пункта 5.7. Правил № 328н |  |  |  |
| 12 | В электроустановках напряжением до 1000 В допускающий имеет группу III, | Абзац второй пункта 5.8. Правил № 328н |  |  |  |
| а в электроустановках напряжением выше 1000 В - группу IV |  |  |  |
| 13 | Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, имеет группу IV, | Абзац второй пункта 5.9. Правил № 328н |  |  |  |
| а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III |  |  |  |
| 14 | У работодателя ведется журнал учета ключей от электроустановок | Абзац первый пункта 3.13. Правил № 328н |  |  |  |
| 15 | Работодателем обеспечен учет выдачи и возврат ключей от электроустановок | Абзац седьмой пункта 3.13. Правил № 328н |  |  |  |
| 16 | Выдача ключей заверяется подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | Абзац третий пункта 3.13. Правил № 328н |  |  |  |
| 17 | У работодателя имеются задания на производство работы (далее наряд-допуск); | Пункт 4.1. Правил № 328н |  |  |  |
| распоряжения; |  |  |  |
| перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |  |  |  |
| 18 | В организации по наряду выполняются: работы с открытым огнем на ресиверах, подводящих и отводящих трубопроводах на расстоянии менее 10 м от них, | Пункты 26.4, 35.11, 38.65, абзац первый пункта 39.2 Правил № 328н |  |  |  |
| работы на оборудовании в помещении электролизной установки, |  |  |  |
| работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении, |  |  |  |
| работы по расчистке трассы воздушных линий электропередачи (устройств для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах) (далее - ВЛ) от деревьев, |  |  |  |
| испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки |  |  |  |
| 19 | Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы отражается:  в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | Пункт 14.5. Правил № 328н |  |  |  |
| в оперативном журнале |  |  |  |
| 20 | Меры пожарной безопасности, обеспечивающие безопасность работ, записаны в графе наряда «Отдельные указания» наряда | Пункт 26.4 Правил № 328н |  |  |  |
| 21 | В организации по распоряжению выполняются:  работа на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, | Пункт 27.8 Правил № 328н |  |  |  |
| в электроустановках напряжением выше 1000 В работа с электроизмерительными клещами, | Абзац второй пункта 39.21 Правил № 328н |  |  |  |
| работы на оборудовании, обеспечивающем содержание кабеля под избыточным воздушным давлением, | Абзац второй пункта 41.16 Правил № 328н |  |  |  |
| работы с радиоаппаратурой | Пункт 41.35 Правил № 328н |  |  |  |
| 22 | В организации разработаны технологические карты или проекты производства работ, утвержденные руководителем организации (обособленного подразделения) на:  капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, | Пункт 4.4.Правил № 328н |  |  |  |
| работу на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, |  |  |  |
| работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ | Пункт 38.1 Правил № 328н |  |  |  |
| все виды работ на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу (грозотросу) | Пункт 38.44 Правил № 328н |  |  |  |
| 23 | У работодателя имеются локальные нормативные акты определяющие оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; | Пункт 5.1. Правил № 328н |  |  |  |
| выдачу разрешения на подготовку рабочего места; |  |  |  |
| допуска к работе; |  |  |  |
| осуществления надзора во время работы; |  |  |  |
| перерывы в работе, перевод на другое место, окончание работы |  |  |  |
| 24 | Работодателем ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Абзац первый пункта 6.6. Правил № 328н |  |  |  |
| 25 | В оперативном документе в хронологическом порядке оформлены события и действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок, | Абзац третий пункта 6.6. Правил № 328н |  |  |  |
| выданные (полученные) команды, |  |  |  |
| распоряжения, |  |  |  |
| разрешения, |  |  |  |
| выполнение работ по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, |  |  |  |
| приемка и сдача смены (дежурства) (далее - оперативный журнал) |  |  |  |
| 26 | В оперативном журнале  произведена запись о первичном и ежедневных допусках к работе при выполнении работ по наряду | Абзац четвертый пункта 6.6. Правил № 328н |  |  |  |
| 27 | При проведении неотложных работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими, имеет группу IV | Абзац первый пункта 7.7. Правил № 328н |  |  |  |
| 28 | При проведении неотложных работ в электроустановках напряжением до 1000 В, производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими, имеет группу III | Абзац первый пункта 7.7. Правил № 328н |  |  |  |
| 29 | Члены бригады, работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, имеют группу III | Абзац первый пункта 7.7. Правил № 328н |  |  |  |
| 30 | Уборку коридоров электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, по распоряжению единолично выполняет работник, имеющий группу II | Пункт 7.13. Правил № 328н |  |  |  |
| 31 | Работодателем утвержден и доведен до сведения работников перечень электроустановок, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна | Пункт 21.6. Правил № 328н |  |  |  |
| 32 | В разрешении на проведение земляных работ в охранной зоне кабельных линий (далее - КЛ) и в акте-допуске указаны расположение и глубина заложения КЛ | Пункт 47.16 Правил № 328н |  |  |  |
| 33 | Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, применяются щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционных материалов | Абзац первый пункта 23.2. Правил № 328н |  |  |  |
| 34 | На временные ограждения нанесены надписи «Стой! Напряжение» или укреплены плакаты с надписью «Стой! Напряжение» | Абзац четвертый пункта 23.2. Правил № 328н |  |  |  |
| 35 | Выгораживание рабочих мест осуществляется щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных либо синтетических волокон (с оставлением прохода) и вывешиванием на них плакатов «Стой! Напряжение», обращенными внутрь огражденного пространства | Абзац пятый пункта 23.2. Правил № 328н |  |  |  |
| 36 | На дверях аккумуляторного помещения сделаны надписи «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Запрещается курить» или вывешены знаки безопасности о запрещении использования открытого огня и курения с надписями «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Запрещается курить» | Абзац второй пункта 35.2 Правил № 328н |  |  |  |
| 37 | В каждом цехе (районе, участке) имеется утвержденный руководителем организации перечень газоопасных подземных сооружений | Абзац первый пункта 37.36 Правил № 328н |  |  |  |
| 38 | Оперативный персонал ознакомлен с перечнем газоопасных подземных сооружений | Абзац первый пункта 37.36 Правил № 328н |  |  |  |
| 39 | Все газоопасные подземные сооружения помечены на плане | Абзац второй пункта 37.36 Правил № 328н |  |  |  |
| 40 | Для проведения работ с приборами учета составлены инструкции или технологические карты по каждому виду работ | Пункт 42.12 Правил № 328н |  |  |  |
| 41 | Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники, вспомогательное оборудование учтены в организации (обособленном подразделении), проходят проверку и испытания | Абзац первый пункта 44.7 Правил № 328н |  |  |  |
| 42 | Работодатель обеспечил работников при работе с электролитом специальной защитной одеждой, средствами защиты глаз, рук и ног от химических факторов | Пункт 26.13 Правил № 328н |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

   - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

   - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

   - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)