Приложение № 29

к приказу Федеральной службы по   
труду и занятости  
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)  
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие положения | | | | | |
| 1 | Работники прошли обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | Пункт 5 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 642н (зарегистрирован Минюстом России 05.11.2014, регистрационный № 34558) (далее – Правила № 642н) |  |  |  |
| 2 | Работники имеют удостоверение на право производства работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещение грузов с применением грузоподъемных машин | Пункт 6 Правил № 642н |  |  |  |
| 3 | Работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов, прошли обязательные предварительные медицинские осмотры | Пункт 5 Правил № 642н |  |  |  |
| 4 | К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет | Пункт 5 Правил № 642н |  |  |  |
| 5 | На стенах, колоннах зданий и сооружений, предназначенных для складирования и размещения грузов, размещены надписи о величине допускаемых на полы, перекрытия и площадки предельных нагрузок | Подпункт 1 пункта 8 Правил № 642н |  |  |  |
| 6 | В организации погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных машин выполняются по технологическим картам, проектам производства работ | Абзац первый пункта 19 Правил № 642н |  |  |  |
| 7 | Допуск работников на крановые пути и проходные галереи действующих мостовых и передвижных консольных кранов осуществляется по наряду-допуску | Абзац второй пункта 23 Правил № 642н |  |  |  |
| 8 | Работодателем разработаны инструкции по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | Абзац второй пункта 2 Правил № 642н |  |  |  |
| 9 | Работодателем утверждена схема движения транспортных средств и погрузочных машин по площадкам буртового хранения | Пункт 98 Правил № 642н |  |  |  |
| 10 | Разработаны технологические карты с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов на размещение грузов | Подпункт 1 пункта 113 Правил № 642н |  |  |  |
| Производство работ | | | | | |
| 11 | Электрооборудование имеет защитное заземление | Пункт 15 Правил № 642н |  |  |  |
| 12 | Выходы на крановые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, закрыты на замок | Абзац первый пункта 23 Правил № 642н |  |  |  |
| 13 | Движущиеся части конвейеров, находящиеся на высоте не менее 2,5 м от уровня пола, оборудованы ограждениями | Пункт 24 Правил № 642н |  |  |  |
| 14 | Канаты, блоки, грузы натяжных устройств на высоту их перемещения, участок пола под ними, загрузочные и приемные устройства, а также нижние выступающие части конвейера, пересекающие проходы и проезды, ограждены в зонах возможного нахождения людей | Пункт 25 Правил № 642н |  |  |  |
| 15 | Схемы строповки, графические изображения способов строповки и зацепки грузов выданы работникам на руки, вывешены в местах производства работ | Абзац первый пункта 35 Правил № 642н |  |  |  |
| 16 | На таре указаны ее номер, | Абзац второй пункта 57 Правил № 642н |  |  |  |
| назначение, |  |  |  |
| максимальная масса груза, для транспортировки и перемещения которого она предназначена |  |  |  |
| 17 | Резервуары и цистерны, металлические части эстакад, наливных телескопических труб, рукава и наконечники во время слива и налива нефтепродуктов заземлены для снятия статического электричества | Подпункт 4 пункта 88 Правил № 642н |  |  |  |
| 18 | Ограждена зона подъема и перемещения грузов электромагнитными и грейферными кранами | Пункт 102 Правил № 642н |  |  |  |
| 19 | Не осуществляется размещение груза вплотную к стенам здания, | Подпункты 3, 4 пункта 113 Правил № 642н |  |  |  |
| колоннам и оборудованию, |  |  |  |
| штабель к штабелю |  |  |  |
| 20 | Крупногабаритные и тяжеловесные грузы размещены в один ряд на подкладках | Подпункт 9 пункта 113 Правил № 642н |  |  |  |
| 21 | На каждом стеллаже указана величина предельно допустимой нагрузки на полку стеллажа | Подпункт 7 пункта 115 Правил № 642н |  |  |  |
| 22 | Работники, осуществляющие погрузку и разгрузку сыпучих грузов, обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Подпункт 1 пункта 41 Правил № 642н |  |  |  |
| 23 | Работникам, работающим с лесоматериалом, обработанным антисептиками, выданы специальная одежда | Пункт 107 Правил № 642н |  |  |  |
| и средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

   - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

   - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

   - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)