Приложение № 45

к приказу Федеральной службы по   
труду и занятости  
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)  
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при газоопасных работах[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работодателем организовано прохождение обучения и аттестация работников, занятых в организации, перед допуском их к работе | Пункт 1.1.10 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.05.2003 № 27 (зарегистрировано Минюстом России, регистрационный № 4726) (далее – Правила № 27) |  |  |  |
| а также инструктаж работников, занятых в организации, перед допуском их к работе |  |  |  |
| 2 | Работодателем организовано прохождение обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочем месте в объеме нормативных документов, включенных в перечень, работников, занятых наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства, до назначения на самостоятельную работу | Пункт 1.3.2 Правил № 27 |  |  |  |
| 3 | Работодателем организовано прохождение периодической проверки знаний по охране труда руководителями и специалистами, связанными с проведением работ в газовом хозяйстве организации, а также осуществляющие производственный контроль и технический надзор | Пункт 1.3.4 Правил № 27 |  |  |  |
| 4 | Работодателем организовано прохождение периодической проверки знаний по охране труда работниками, связанными с эксплуатацией газопроводов и газифицированных объектов | Пункт 1.3.5 Правил № 27 |  |  |  |
| 5 | Работодателем организовано прохождение инструктажей по охране труда, работниками всех профессий (должностей), занятых эксплуатацией систем газораспределения | Пункт 1.4.6 Правил № 27 |  |  |  |
| 6 | Результаты всех проводимых инструктажей по безопасности труда, за исключением целевого занесены в журнал регистрации инструктажа, | Пункт 1.4.13 Правил № 27 |  |  |  |
| и в личную карточку |  |  |  |
| 7 | Контроль за проведением инструктажей возложен на специалиста по охране труда или работника, ответственного за это в соответствии с приказом работодателя | Пункт 1.4.14 Правил № 27 |  |  |  |
| 8 | Работники, занятые на газоопасных работах, обеспечены работодателем защитными средствами и приспособлениями, соответствующими выполняемому виду газоопасных работ | Пункт 1.4.18 Правил № 27 |  |  |  |
| 9 | Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов работники работодателем обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты | Пункт 1.5.1 Правил № 27 |  |  |  |
| 10 | Работники ознакомлены работодателем с условиями обеспечения и применения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты | Пункт 1.5.2 Правил № 27 |  |  |  |
| 11 | Работодателем организовано надлежащее хранение, стирка, химчистка и ремонт спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты | Пункт 1.5.4 Правил № 27 |  |  |  |
| 12 | Во время проведения газоопасных работ члены бригады обеспечены работодателем спецодеждой, | Пункт 1.5.7 Правил № 27 |  |  |  |
| спецобувью, |  |  |  |
| сигнальными жилетами (при производстве работ на улицах и дорогах), |  |  |  |
| защитной каской, |  |  |  |
| средствами индивидуальной защиты (спасательным поясом с веревкой и изолирующим противогазом) |  |  |  |
| 13 | При работе с открытой электрической дугой электрогазосварщики обеспечены работодателем шлемом-маской или щитком с защитными стеклами (светофильтрами) | Абзац первый пункта 2.2.5 Правил № 27 |  |  |  |
| 14 | При техническом обслуживании (обход) подземных газопроводов и сооружений на них, расположенных в пределах проезжей части дороги (улицы), бригада рабочих предварительно проинструктирована руководителем работ о мерах безопасности и правилах дорожного движения, | Пункт 2.4.13 Правил № 27 |  |  |  |
| обеспечена работодателем оранжевыми жилетами |  |  |  |
| 15 | Работники, производящие пропаривание, обеспечены работодателем брезентовыми костюмами | Абзац второй пункта 2.4.23 Правил № 27 |  |  |  |
| и рукавицами |  |  |  |
| 16 | При прочистке газопроводов метиловым спиртом и этанольными фракциями работодатель обеспечил рабочих спецодеждой, | Пункт 2.4.25 Правил № 27 |  |  |  |
| шланговым противогазом |  |  |  |
| и резиновыми перчатками |  |  |  |
| 17 | Рабочие, производящие вскрытие бетонных и асфальтобетонных дорожных покрытий пневматическими молотками, обеспечены работодателем защитными очками | Пункт 2.4.33 Правил № 27 |  |  |  |
| и виброзащитными рукавицами |  |  |  |
| 18 | Работающие в зонах с повышенным допустимым или эквивалентным уровнем звука обеспечены работодателем средствами индивидуальной защиты органов слуха | Пункт 3.92 Правил № 27 |  |  |  |
| 19 | Производственные и вспомогательные площадки, участки работ и рабочие места обеспечены средствами коллективной или индивидуальной защиты работников, | Пункт 3.114 Правил № 27 |  |  |  |
| а также средствами связи, сигнализации |  |  |  |
| и техническими средствами обеспечения безопасных условий труда |  |  |  |
| 20 | Для выполнения работ в закрытых сосудах работодатель обеспечил работников спасательными поясами | Абзац первый пункта 2.8.5 Правил № 27 |  |  |  |
| и противогазами |  |  |  |
| 21 | Работник, находящийся внутри сосуда, обеспечен работодателем предохранительным поясом с веревкой | Абзац второй пункта 2.8.5 Правил № 27 |  |  |  |
| и шланговым противогазом |  |  |  |
| 22 | Работодателем проводятся предварительные, при приеме на работу, медицинские осмотры | Пункты 1.1.11, 3.95 Правил № 27 |  |  |  |
| и периодические медицинские осмотры |  |  |  |
| 23 | На газоопасные работы составлен наряд-допуск | Пункт 1.4.16 Правил № 27 |  |  |  |
| 24 | В наряде-допуске на производство газоопасных работ отражены основные меры безопасности, | Абзац первый пункта 2.1.6 Правил № 27 |  |  |  |
| а также указаны инструкции, при соблюдении требований которых разрешается выполнение этих работ |  |  |  |
| 25 | Выдача наряда-допуска регистрируется в журнале | Абзац второй пункта 2.1.6 Правил № 27 |  |  |  |
| 26 | По наряду-допуску на производство работ повышенной опасности выполняются сварочные работы в колодцах, | Пункт 2.2.4 Правил № 27 |  |  |  |
| сварочные работы в шурфах, |  |  |  |
| замкнутых и труднодоступных пространствах |  |  |  |
| 27 | В зоне действующих подземных коммуникаций земляные работы проводятся под непосредственным наблюдением руководителей работ по наряду - допуску, | Пункт 2.4.31 Правил № 27 |  |  |  |
| а в охранной зоне коммуникаций земляные работы проводятся под непосредственным наблюдением руководителей работ по наряду – допуску и под наблюдением представителя организации, эксплуатирующей эти коммуникации |  |  |  |
| 28 | При производстве газоопасных работ периодичность замера загазованности переносным газоанализатором указана в наряде-допуске | Пункт 3.35 Правил № 27 |  |  |  |
| 29 | Работодателем назначен ответственный работник за состояние и содержание противогазов | Абзац второй пункта 1.5.16 Правил № 27 |  |  |  |
| 30 | У работодателя, эксплуатирующего газопроводы и газифицированные объекты, разработаны инструкции по охране труда | Пункт 1.4.1 Правил № 27 |  |  |  |
| 31 | Каждый руководитель подразделения, участка (мастер, прораб) имеет в наличии комплект действующих инструкций по охране труда для работников, занятых в подразделении, на участке, по всем профессиям (должностям) и видам выполняемых работ | Пункт 1.4.3 Правил № 27 |  |  |  |
| 32 | Копии инструкций выданы на руки работникам с регистрацией в журнале или личной карточке инструктажа для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или на табло в подразделениях, на участках, либо храниться в ином месте, доступном для работников | Пункт 1.4.3 Правил № 27 |  |  |  |
| 33 | Место, где проводятся газоопасные работы по обрезке и врезке газопроводов, замене запорных устройств ограждено щитами с предупредительными знаками и надписями «Огнеопасно – газ» | Пункт 2.1.7 Правил № 27 |  |  |  |
| 34 | Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении применяются работодателем для освещения рабочих мест в котловане, | Пункт 2.5.11 Правил № 27 |  |  |  |
| в колодце, |  |  |  |
| в тоннеле, |  |  |  |
| в коллекторе или траншее |  |  |  |
| 35 | Манометры проверяются не реже одного раза в 12 месяцев, | Пункт 4.1.29 Правил № 27 |  |  |  |
| имеют штамп госповерки |  |  |  |
| и опломбированы |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

   - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

   - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

   - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)