Приложение № 54

к приказу Федеральной службы по
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости  |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |   |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | К выполнению работ по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин работодателем допущены работники, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | Пункт 10.3. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.05.2003 № 28 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.2003, регистрационный № 4734,) (далее – Правила № 28) |  |  |  |
| 2 | К выполнению работ по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин работодателем допущены работники, прошедшие обучение | Пункт 10.5. Правил № 28 |  |  |  |
| 3 | К обслуживанию электрооборудования автокранов работодателем допущены работники, имеющим удостоверения | Пункт 2.4.3.6. Правил № 28 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | К управлению грузоподъемными механизмами с пола работодателем допущены работники, прошедшие обучение и ежегодную проверку знаний по управлению грузоподъемными механизмами | Пункт 7.5.15. Правил № 28 |  |  |  |
| 5 | Работники, осуществляющие работы по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин, обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной обувью | Пункт 11.4. Правил № 28 |  |  |  |
| 6 | Работники, производящие обслуживание и ремонт внутризаводского автотранспорта, обеспечены средствами индивидуальной защиты | Пункт 2.1.1.10. Правил № 28 |  |  |  |
| 7 | При необходимости выполнения работ под автотранспортным средством, находящимся вне осмотровой канавы, подъемника, эстакады, работники обеспечены лежаками | Пункт 2.1.1.11. Правил № 28 |  |  |  |
| 8 | Работники обеспечены рукавицами для выполнения работ по переноске, правке и резке деталей из листового металла | Пункт 2.1.8.10. Правил № 28 |  |  |  |
| 9 | Работники при выполнении сварочных работ емкостей и металлических конструкций обеспечены диэлектрическими калошами,  | Пункт 2.1.9.52. Правил № 28 |  |  |  |
| перчатками, шлемом,  |  |  |  |
| а при работе лежа - диэлектрическим ковром |  |  |  |
| 10 | Работники, выполняющие работу по штриховке, обеспечены защитными очками | Пункт 2.1.10.3. Правил № 28 |  |  |  |
| 11 | Работодателем обеспечено наличие защитных очков для предохранения глаз от поражения металлическими частицами при работе зубилом, рубящим инструментом,  | Пункт 2.1.4.2. Правил № 28 |  |  |  |
| а также защитной шайбы на зубило для защиты рук |  |  |  |
| 12 | Работодателем обеспечено наличие у сварщиков защитных очков при очистке сварочного шва от шлака | Пункт 2.1.9.44. Правил № 28 |  |  |  |
| 13 | Работодателем предусмотрены санитарно-бытовое помещения для работников, осуществляющих работы по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин | Пункт 3.6. Правил № 28 |  |  |  |
| 14 | Приказом работодателя назначен диспетчер или специально выделенный работник, имеющий право подавать сигнал (звуковой, световой) для включения конвейера для перемещения внутризаводского автотранспорта с поста на пост | Пункт 2.1.1.7. Правил № 28 |  |  |  |
| 15 | Приказом работодателя назначен специальный водитель (перегонщик) или другой работник, отвечающий за перегон внутризаводского автотранспорта на посты проверки технического состояния, обслуживания и ремонта, включая посты проверки тормозов | Пункт 2.1.1.25. Правил № 28 |  |  |  |
| 16 | Временные места проведения сварочных работ в зонах технического обслуживания и ремонта внутризаводского автотранспорта определены письменным разрешением работника, ответственного за пожарную безопасность объекта (руководителя цеха, участка и т.д.),  | Пункт 2.1.9.4. Правил № 28 |  |  |  |
| и ограждены негорючими ширмами или щитами |  |  |  |
| 17 | К работе по ремонту газосварочной аппаратуры допущены работники, имеющие разрешение | Пункт 2.1.9.24. Правил № 28 |  |  |  |
| 18 | Приказом работодателя назначен работник, ответственный за исправное состояние и эксплуатацию сварочного оборудования | Пункт 2.1.9.27. Правил № 28 |  |  |  |
| 19 | У работодателя имеется журнал результатов технического осмотра и испытаний газовых редукторов | Пункт 2.1.9.27. Правил № 28 |  |  |  |
| 20 | Работодателем назначен работник, ответственный за безопасное производство работ кранами | Пункт 2.4.3.4. Правил № 28 |  |  |  |
| 21 | Работодателем обеспечено наличие местной вытяжной вентиляции для производства работ, связанных с выделением вредных испарений,  | Пункты 2.1.8.13, 2.1.9.46, 2.1.10.3 Правил № 28 |  |  |  |
| а также работ по зачистке деталей;  |  |  |  |
| сварочных работ на стационарных постах;  |  |  |  |
| работ по шероховке |  |  |  |
| 22 | Работодателем обеспечено наличие приточно-вытяжной вентиляции для производства работ по окраске в электростатическом поле  | Пункты 2.1.12.8, 2.1.12.14, 2.1.12.19 Правил № 28 |  |  |  |
| в окрасочной камере; окрасочных работ в зонах технического обслуживания и ремонта;  |  |  |  |
| работ по нанесению защитных консервационных покрытий и по восстановлению разрушенных лакокрасочных и мастичных покрытий |  |  |  |
| 23 | Работодателем на пульте управления подъемником обеспечено наличие таблички с надписью «Не трогать - под автомобилем работают люди!» при обслуживании внутризаводского транспорта на подъемнике (гидравлическом, электромеханическом) | Пункт 2.1.1.4 Правил № 28 |  |  |  |
| 24 | Работодателем обеспечено проведение не реже 1 раза в 3 месяца испытания газопроводов на плотность,  | Пункты 2.1.9.26, 2.1.9.27 Правил № 28 |  |  |  |
| технического осмотра газовых редукторов, |  |  |  |
| испытания газовых редукторов |  |  |  |
| 25 | У работодателя имеется в наличии журнал регистрации результатов технического осмотра и испытаний газовых редукторов | Пункт 2.1.9.27 Правил № 28 |  |  |  |
| 26 | Работодатель проверяет паяльные лампы на прочность и герметичность не реже 1 раза в месяц  | Пункт 2.1.8.21 Правил № 28 |  |  |  |
| и проводит контрольные гидравлические испытания не реже 1 раза в год |  |  |  |
| 27 | У работодателя имеется в наличии журнал регистрации результатов проверки паяльных ламп на прочность и герметичность | Пункт 2.1.8.21 Правил № 28 |  |  |  |
| 28 | Результаты испытания газопроводов на прочность работодателем оформлены в форме акта | Пункт 2.1.9.26 Правил № 28 |  |  |  |
| 29 | Работодателем организован технический осмотр и испытание резаков, газовых горелок и шлангов один раз в месяц | Пункт 2.1.9.27 Правил № 28 |  |  |  |
| 30 | У работодателя имеется приказ о назначении работника, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию сварочного оборудования | Пункт 2.1.9.27 Правил № 28 |  |  |  |
| 31 | Работодателем для защиты от брызг металла и жидкости на станке для наплавки обеспечена установка съемного или открывающегося кожуха | Пункт 2.1.9.49 Правил № 28 |  |  |  |
| 32 | Работодателем обеспечено наличие специального стенда или съемного устройства для демонтажа шины,  | Пункт 2.1.11.5 Правил № 28 |  |  |  |
| а также монтажного инструмента |  |  |  |
| 33 | Работодателем обеспечено наличие специального места и предохранительных устройств, препятствующих вылету колец для производства работ по накачиванию и подкачиванию снятых с автомобиля шин | Пункт 2.1.11.10 Правил № 28 |  |  |  |
| 34 | Работодателем обеспечено закрытие кожухом редуктора во время работы на стенде для демонтажа и монтажа шин | Пункт 2.1.11.12 Правил № 28 |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

 - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

 - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

 - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)