Приложение № 60

к приказу Федеральной службы по   
труду и занятости  
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)  
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации технологического транспорта[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | |
| Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие положения | | | | | |
| 1 | К обслуживанию транспортных средств непрерывного действия допущены лица, прошедшие медицинское освидетельствование | Пункт 6.3 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия), утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17.06.2003 № 36 (зарегистрировано Минюстом России 25.06.2003, регистрационный № 4824) (далее – Правила № 36) |  |  |  |
| 2 | Работники обучены безопасным методам и приемам выполнения работ | Пункты 6.1, 6.3, абзац второй пункта 6.7 Правил № 36 |  |  |  |
| 3 | К выполнению работ на подвесных транспортных средствах, требующих использования грузоподъемных машин, допущены работники, имеющие квалификацию стропальщика | Пункт 2.13.8 Правил № 36 |  |  |  |
| 4 | Работники, занятые на работах с опасными грузами, прошли обучение по безопасному обращению с этими грузами | Пункт 6.8 Правил № 36 |  |  |  |
| 5 | Работники проходят инструктажи по охране труда | Пункты 6.3, 6.4 Правил № 36 |  |  |  |
| 6 | Работники проходят проверку знаний требований охраны труда | Пункт 6.3, абзац второй пункта 6.7 Правил № 36 |  |  |  |
| 7 | Работники проходят стажировку на рабочем месте | Пункт 6.5 Правил № 36 |  |  |  |
| 8 | В организации установлены режимы труда и отдыха работников | Пункт 2.17.1 Правил № 36 |  |  |  |
| 9 | В организации в наличии инструкции по охране труда | Абзац второй пункт 6.7 Правил № 36 |  |  |  |
| 10 | В организации в наличии локальный нормативный акт о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов | Пункт 2.14.43 Правил № 36 |  |  |  |
| 11 | В организации в наличии рабочая инструкция, отражающая порядок включения и выключения аспирационных систем | Абзац третий пункта 2.16.3 Правил № 36 |  |  |  |
| порядок их обслуживания |  |  |  |
| периодичность осмотров и очистки магистралей |  |  |  |
| порядок действия обслуживающего персонала при аварии |  |  |  |
| 12 | Работодателем организована химическая чистка, стирка, ремонт специальной одежды и средств индивидуальной защиты, | Пункты 7.12, 7.13 Правил № 36 |  |  |  |
| а на работах, связанных со значительной запыленностью и воздействием ядовитых и токсичных веществ, кроме того, обеспыливание, дегазация, дезактивация, обезвреживание специальной одежды и средств индивидуальной защиты |  |  |  |
| 13 | В организации в наличии сертификаты качества на средства индивидуальной защиты | Пункт 7.4 Правил № 36 |  |  |  |
| 14 | Работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспечены специальной одеждой, специальной обувью | Пункты 7.4, 7.17, 7.18 Правил № 36 |  |  |  |
| смывающими и обезвреживающими средствами |  |  |  |
| Требования охраны труда при эксплуатации подвесных транспортных средств | | | | | |
| 15 | В организации ежедневно осуществляется осмотр исправности подвесных транспортных средств и подвесок для транспортировки груза | Пункт 2.13.2 Правил № 36 |  |  |  |
| с отражением результатов осмотра в сменном журнале |  |  |  |
| 16 | В местах загрузки и разгрузки подвесных транспортных средств вывешены карты строповки (навески, загрузки) транспортируемого груза (деталей, узлов) | Пункт 2.13.4, абзац первый пункта 2.13.6 Правил № 36 |  |  |  |
| 17 | В организации в наличии плакат «Не включать - работают люди!», который используется при выводе в ремонт оборудования подвесного транспортного средства | Пункт 2.13.10 Правил № 36 |  |  |  |
| Требования охраны труда при эксплуатации трубопроводного транспорта | | | | | |
| 18 | Трубопровод имеет маркировочные надписи: номер магистрали, | Пункт 2.14.9 Правил № 36 |  |  |  |
| стрелку, указывающую направление движения |  |  |  |
| 19 | Наружный осмотр открытых трубопроводов, находящихся под рабочим давлением, проводится не реже одного раза в год | Пункт 2.14.10 Правил № 36 |  |  |  |
| 20 | Арматура трубопроводов пронумерована | Абзац второй пункта 2.14.15 Правил № 36 |  |  |  |
| и имеет ясно видимые стрелки, указывающие направление вращения маховиков |  |  |  |
| а также стрелки, обозначающие «Открыто», «Закрыто» |  |  |  |
| Требования охраны труда при эксплуатации пневматического транспорта | | | | | |
| 21 | На рабочих местах, предназначенных для обслуживания транспортных операций порошкообразного продукта, вывешены инструкции о порядке пуска и остановки пневматического транспорта | Пункт 2.15.27 Правил № 36 |  |  |  |
| и значений сигналов, применяемых при этих работах |  |  |  |
| 22 | Манометры проверены и пломбированы не реже одного раза в год | Абзац второй пункта 2.15.30 Правил № 36 |  |  |  |
| и после каждого ремонта |  |  |  |
| 23 | Проверка манометра контрольным прибором производится не реже одного раза в три месяца | Абзац третий пункта 2.15.30 Правил № 36 |  |  |  |
| с занесением результатов в журнал проверки манометров |  |  |  |

1. при наличии у работодателя:

   - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

   - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

   - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)