Приложение № 99

к приказу Федеральной службы по   
труду и занятости  
от 10 ноября 2017 г. № 655

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)  
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по производству алкогольной и безалкогольной продукции[[1]](#footnote-1)**

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | | |
| Да | Нет | | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | К выполнению работ, связанных с производством алкогольной и безалкогольной продукции, работодателем допущены работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда | Абзац первый пункта 8 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.08.2015 № 550н (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2015, регистрационный № 40373) (далее – Правила № 550н) |  |  |  | |
| 2 | К выполнению работ, связанных с производством алкогольной и безалкогольной продукции, работодателем допущены работники, прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры | Абзац второй пункта 8 Правил № 550н |  |  |  | |
| 3 | Работники, осуществляющие работы по производству алкогольной и безалкогольной продукции, обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной обувью (далее - СИЗ) | Абзац первый пункта 9 Правил № 550н |  |  |  | |
| 3.1. | Работодателем организовано обеспечение соответствующими СИЗ при использовании в производственном процессе новых исходных веществ и материалов | Пункт 15 Правил № 550н |  |  |  | |
| 3.2. | При производстве алкогольной продукции для предохранения от брызг при загрузке сахара в котел работники обеспечены соответствующими СИЗ | Пункт 389 Правил № 550н |  |  |  | |
| 3.3. | При производстве пива и безалкогольных напитков в цехах брожения и дображивания пива работодателем обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и страховочных привязей | Пункт 421 Правил № 550н |  |  |  | |
| 3.4. | В бродильном отделении производства кваса работодателем обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и страховочных привязей | Пункт 428 Правил № 550н |  |  |  | |
| 4 | Работодателем установлены режимы труда и отдыха работников, специальные перерывы для обогревания и отдыха правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя | Абзац первый пункта 10 Правил № 550н |  |  |  | |
| 5 | Работодателем обеспечено создание санитарных постов с аптечками | Пункт 11 Правил № 550н |  |  |  | |
| 6 | Работодателем обеспечена установка аппаратов (устройств) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой | Пункт 11 Правил № 550н |  |  |  | |
| 7 | Работодателем обеспечено ограждение или обозначение опасных зон выполнения работ по производству алкогольной и безалкогольной продукции | Пункт 18 Правил № 550н |  |  |  | |
| 8 | Работодателем обеспечено закрытие крышками, настилами или ограждение перилами резервуаров, водоемов, колодцев | Пункт 34 Правил № 550н |  |  |  | |
| 9 | Полы в производственных помещениях имеют гладкую, нескользкую, поверхность без выбоин, отверстий, без выступающих шин заземления и трубопроводов | Пункт 41 Правил № 550н |  |  |  | |
| 10 | Для исключения возможности получения работниками ожогов работодателем обеспечена тепловая изоляция технологического оборудования и трубопроводов, имеющих температуру наружных стенок | Пункт 49 Правил № 550н |  |  |  | |
| выше 45 °C (расположенные в пределах обслуживаемой зоны) |  |  |  | |
| либо выше 60 °C (при нахождении за пределами рабочей или обслуживаемой зоны) |  |  |  | |
| 11 | При выполнении работ | Пункты 51, 52 Правил № 550н |  |  |  | |
| в положении «сидя» на каждом рабочем установлены стулья или табуреты, |  |  |  | |
| а при выполнении работ в положении «стоя» рабочие места обеспечены стульями для отдыха работников во время перерывов |  |  |  | |
| 12 | Работодателем обеспечено ограждение всех движущихся, вращающихся и выступающих частей технологического оборудования, вспомогательных механизмов, исключающее возможность воздействия на работника ограждаемых частей и выбросов инструмента, обрабатываемых деталей | Пункты 53, 54 Правил № 550н |  |  |  | |
| 13 | При управлении технологическим оборудованием из нескольких мест рядом с пускаемыми электродвигателями (механизмами) предусмотрена установка выключателей с фиксированным положением рукоятки или кнопок «стоп» с защелкой для исключения возможности дистанционного или автоматического пуска электродвигателей (механизмов) при проведении ремонтных и других работ | Пункт 58 Правил № 550н |  |  |  | |
| 14 | В каждом подразделении по производству алкогольной и безалкогольной продукции определены перечни вредных веществ, которые могут выделяться в производственные помещения при осуществлении производственных процессов | Пункт 61 Правил № 550н |  |  |  | |
| 15 | При осуществлении производственных процессов работодателем предусмотрено как местное, так и дистанционное управление технологическим, транспортным и аспирационным оборудованием, | Пункт 64 Правил № 550н |  |  |  | |
| а при дистанционном управлении - вынесение на щиты управления приборов и средств сигнализации |  |  |  | |
| 16 | В случаях, когда пусковые устройства технологического оборудования расположены в других помещениях или на значительном расстоянии, работодателем предусмотрена звуковая и (или) световая сигнализация для подачи предупреждающих сигналов о пуске и остановке, установленная в зонах слышимости (видимости) работников | Пункт 65 Правил № 550н |  |  |  | |
| 17 | Ограждения снабжены блокировочными устройствами, обеспечивающими работу оборудования только при защитном положении ограждения, исправность которых проверяется ежесменно | Абзацы третий и четвертый пункта 71 Правил № 550н |  |  |  | |
| 18 | У работодателя имеется утвержденный график планово-предупредительного ремонта, в котором предусмотрено проведение осмотра и проверки исправности всех водопроводных устройств (колодцев, гидрантов, задвижек, насосных устройств) не реже одного раза в месяц | Пункт 84 Правил № 550н |  |  |  | |
| 19 | При производстве алкогольной продукции при приготовлении сиропа горячим способом работодателем обеспечена установка на бортах открытого варочного котла съемных цилиндрических кожухов, предохраняющих работников от ожогов кипящей массой | Пункт 386 Правил № 550н |  |  |  | |
| 20 | Работодателем обеспечено наличие блокировочного устройства на бутылкомоечных машинах для отключения электродвигателя привода | Пункт 395 Правил № 550н |  |  |  | |
| 21 | При производстве пива и безалкогольных напитков в помещении, где расположены топки, работающие на жидком и газообразном топливе, работодателем обеспечено наличие плаката «Продуй топку перед зажиганием топлива!», | Пункт 412 Правил № 550н |  |  |  | |
| а на топке - предупреждающего знака с поясняющей надписью «Осторожно! Опасность взрыва» |  |  |  | |
| 22 | Работодателем обеспечено, что ограждения, препятствующие доступу работников в зону размола зерна, сблокированы с приводом | Абзац второй пункта 416 Правил № 550н |  |  |  | |
| 23 | При невозможности организации закрытого способа брожения работодателем в бродильном отделении устроена приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая ормируемое содержание диоксида углерода в воздухе рабочей зоны | Абзац второй пункта 419 Правил № 550н |  |  |  | |
| 24 | Работодателем обеспечена установка газоанализаторов для контроля воздушной среды в помещении | Абзац третий пункта 419 Правил № 550н |  |  |  | |
| 25 | Работодателем при производстве пива и безалкогольных напитков обеспечено наличие надписи «Осторожно! Углекислый газ» на бродильных, лагерных танках | Пункт 420 Правил № 550н |  |  |  | |
| и сборниках фильтрованного пива |  |  |  | |
| 26 | Работодателем обеспечено наличие на бродильно-купажные емкости надписи «Осторожно! Углекислый газ» | Пункт 427 Правил № 550н |  |  |  | |
| 27 | Работодателем обеспечена в бродильном отделении производства кваса установка прибора для определения содержания диоксида углерода в помещении и емкостях | Пункт 428 Правил № 550н |  |  |  | |
| 28 | Работодателем при производстве пива и безалкогольных напитков обеспечено наличие отдельного помещения для розлива пива и кваса в бочки и автоцистерны, оборудованного приточно-вытяжной вентиляцией | Пункт 429 Правил № 550н |  |  |  | |

1. при наличии у работодателя:

   - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

   - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

   - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ [↑](#footnote-ref-1)